低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務委託　業務仕様書

１　業務目的

旧草戸大橋撤去工事に伴い発生する、低濃度ＰＣＢ廃棄物を収集・運搬し、無害化処理施設において適切に処理することを目的とする。

２　業務内容

1. 収集
廃棄物保管場所において、廃棄物を封入したドラム缶を輸送車両へ積み込む。
2. 運搬
ドラム缶を無害化処理施設までの運搬し、輸送車両から積み下ろす。
3. 処分
無害化処理施設において、廃棄物を無害化処理し処分する。

３　対象廃棄物

|  |  |
| --- | --- |
| 廃棄物の名称 | 特別管理産業廃棄物 |
| 特別管理産業廃棄物の種類 | 特定有害産業廃棄物（PCB汚染物、PCB処理物） |
| 重量等 | 塗膜くず 42,000kg 作業服等 2,000kg 金属くず 4,000kg （ドラム缶200本） |
| PCB濃度 | 0.58mg/kg |
| 性状 | 固形 |
| 荷姿 | ドラム缶（200㍑） |
| 鉛、総クロム含有量 | 鉛 67,000mg/kg （JIS K5674(2019)付属書A）総クロム 470mg/kg （JIS K5674(2019)付属書B） |
| 取り扱う際の注意事項 | 特になし |

４　引渡し日及び場所

引渡し日 ：関係者間で調整の上決定する

廃棄物保管場所 ：広島県福山市草戸町地内（別紙位置図参照）

５　処理期限

令和８年３月末日