○　○　池　維　持　管　理　規　程　（参考例）
第１条（目　的）
　　　○○池及び関連施設の維持管理及び災害の未然防止を目的として、この規程を定める。

第２条（管理体制）
　　　ため池の適切な維持管理を行うため、利水関係者の協議により、管理体制を定め、別紙「○○池維持管理体制表」を作成する。
２　管理者は日常管理、または緊急対応を行った場合、維持管理記録簿に記帳して、保存管理を行う。
３　管理者を変更する場合は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づき、○○市町○○課に変更届を提出する。

第３条（維持管理計画）
　　　次の方法により、施設の日常管理及び防災活動を行うものとし、内容について、別途「○○池維持管理計画書」を作成する。




		


　　　なお、上記維持管理内容については、やむを得ない事情がある場合、管理者により内容を変更することができる。

第４条（危機管理）

　　状況に応じた体制を整え、適切な処置を行うこととする。
なお、緊急時の連絡先については、別紙「緊急時の連絡先」のとおりとする。

第６条（経　費）
　　　この○○池維持管理に係る経費は、利水関係者の賦課金、助成金、交付金、寄付金を充当することとし、別途規約を定め、適正に運営を行うこととする。


第７条（事業年度）
　　　この○○池維持管理の事業年度は、毎年○月○日から○月○日とする。

第８条（雑　則）
この維持管理規程に定めのない事項で必要となるものについては、利水関係者の協議により定めるものとする。

　（附　則）この維持管理規程は、令和○年○月○日から施行する。











（別紙）


○○池維持管理体制表


	
















緊急時の連絡先




Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
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		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		事前措置 ジゼン ソチ		大雨等の気象情報が発表された場合、事前の点検及び事前放流による水位の降下等、必要な対策を行うこととする。 オオアメ トウ キショウ ジョウホウ ハッピョウ ヒョウ バアイ ジゼン テンケン オヨ ジゼン ホウリュウ スイイ コウカ トウ ヒツヨウ タイサク オコナ

		緊急点検 キンキュウ テンケン		大雨や地震後は周囲の安全を確認した上で緊急点検を行う。なお、市町内でレベル５大雨特別警報又はレベル５土砂災害特別警報が発表された場合や震度５弱（堤高15ｍ以上の場合、震度４）以上が発生した場合は、点検結果を○○市町○○課に報告する。また、決壊の危険性が認められる場合は、前述の報告に加え、○○消防署等にも報告する。 オオアメ ジシン ゴ キンキュウ テンケン オコナ オオアメ トクベツ ケイホウ マタ ドシャ サイガイ トクベツ ケイホウ ヒョウ バアイ シンド ジャク イジョウ ハッセイ バアイ テンケン ケッカ シ チョウ カ ホウコク ケッカイ キケンセイ ミト バアイ ゼンジュツ ホウコク クワ ショウボウショ トウ ホウコク

		応急措置 オウキュウ ソチ		ため池及び関連施設に異常が認められる場合は低水位管理や浸食防止などの必要な措置を講じるとともに、○○市町○○課に報告する。 イケ オヨ カンレン シセツ イジョウ ミト バアイ テイスイ イ カンリ シンショク ボウシ ヒツヨウ ソチ コウ シ チョウ カ ホウコク
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役　職 氏　名 電話番号 備考

代表者

（管理者）
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		役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		電話番号 デンワ バンゴウ		備考 ビコウ

		代表者
（管理者） ダイヒョウシャ カンリシャ
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関係機関 電話番号 備考

○○市○○課

○○市○○課

広島県○○

○○消防署

○○警察署
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		関係機関 カンケイ キカン		電話番号 デンワ バンゴウ		備考 ビコウ

		○○市○○課 シ カ

		○○市○○課 シ カ

		広島県○○ ヒロシマケン

		○○消防署 ショウボウ ショ

		○○警察署 ケイサツショ
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項　目 内　容 頻　度

堤体の草刈・用排水路の泥上げ

取水施設・洪水吐の点検

２回/年（○月，○月）

堤体の見回り，漏水監視 １回/月

防災活動 防災訓練・研修会 １回/年

日常管理
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		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ		頻　度 ヒン タビ

		日常管理 ニチジョウ カンリ		堤体の草刈・用排水路の泥上げ
取水施設・洪水吐の点検 ツツミ タイ クサカ ヨウ ハイスイロ ドロ ア シュスイ シセツ コウズイ ハ テンケン		２回/年（○月，○月） カイ ネン ガツ ガツ

				堤体の見回り，漏水監視 ツツミ タイ ミマワ ロウスイ カンシ		１回/月 カイ ツキ

		防災活動 ボウサイ カツドウ		防災訓練・研修会 ボウサイ クンレン ケンシュウカイ		１回/年 カイ ネン
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項　目 内　容

事前措置

大雨等の気象情報が発表された場合、事前の点検及び事前放流に

よる水位の降下等、必要な対策を行うこととする。

緊急点検

大雨や地震後は周囲の安全を確認した上で緊急点検を行う。なお、

市町内でレベル５大雨特別警報又はレベル５土砂災害特別警報が発

表された場合や震度５弱（堤高15ｍ以上の場合、震度４）以上が発生

した場合は、点検結果を○○市町○○課に報告する。また、決壊の

危険性が認められる場合は、前述の報告に加え、○○消防署等にも

報告する。

応急措置

ため池及び関連施設に異常が認められる場合は低水位管理や浸食

防止などの必要な措置を講じるとともに、○○市町○○課に報告す

る。


