仕様書

１　品目

　　段ボールベッド

２　基準品

SSE段ボールベッド（瀬川工業株式会社）　（同等品可）

３　数量

　3,000セット

４　仕様

（１）全国段ボール工業組合連合会の推奨規格（スリーブ18個、A式集積タイプ）を満たすものであること。（別紙1参照）

【ベッド１セットあたりの内容】

　　①本体スリーブ　18枚

　　②A式ケース　６枚

　　③天板・パーティション　４枚

　　④クラフトテープ　１巻（50m巻）

　　⑤梱包箱

（２）梱包箱には持ち運びしやすいように、切込みを入れる等により、持ち手を付けること。

（３）梱包箱は、全ての側面に「全段連推奨規格　段ボールベッド」と印刷すること。また、説明やイラスト等を用いた、わかりやすい組立説明書を側面２か所に印刷すること。印刷デザインについては、別紙１を参照すること。

５　納品場所

　　センコー株式会社　広島PDセンター

　　広島県広島市安佐南区伴西三丁目４－11

６　納品時期

　　令和７年10月１日（水）～令和８年１月30日（金）の間とする。

　　　※納品日時、納品方法等については、発注者と受注者で協議の上、決定すること。

　　　※納品に係る１日当たりのトラックの台数は、10月及び１月は最大５台、11月及び12月は最大３台とする。

　　　※その他の納品ルールについては、別紙３を参照すること。

７　納品時の留意事項

（１）段ボールベッドはパレットに４セット積載し、パレタイズ（シュリンク巻き）された状態で納品すること。高さは、パレット込みで1,315ｍｍ以内とすること。パレットに乗せる際の荷姿については、別紙２を参照すること。

（２）パレットサイズは、幅1,100ｍｍ×奥行1,100ｍｍ×高さ120~150ｍｍとすること。

（３）分納となる場合は、発注者と協議のうえ、日程を調整すること。

（４）その他、納品に関する事項については、発注者の指示を仰ぐこと。

８　その他

（１）受注者は、発注者と十分打合せを行い、業務を遂行するとともに、調整が必要となった場合はこれを申し出るものとすること。

（２）受注者の責めに帰すべき事由により、製品が毀損、汚損、破損又は滅失した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担によりこれを補填するものとすること。

（３）仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者の協議の上決定すること。